\documentclass[a4paper,10pt]{article}

%%\usepackage[macce]{inputenc}
%\usepackage[utf8]{inputenc}
%\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath,bbm}
\usepackage[top=1cm,bottom=1cm, left=1cm, right=1cm ]{geometry} %left=4cm,right=2cm would be equivalent

%\usepackage[utf8]{inputenc} 
%\usepackage[vietnamese]{babel} 
%\usepackage[figurename=Hình]{caption}

\usepackage[digits,box,separateanswersheet]{automultiplechoice}    

\AMCchoiceLabel#1{\Alph{#1}}
%\def\AMCchoiceLabel#1{%
%  \ifAMC@inside@digit\arabic{#1}%
%  \else\Alph{#1}\fi%
%}

\begin{document}

\AMCrandomseed{1237893}

\def\AMCformQuestion#1{{\sc Câu Hỏi #1:}}    

%\setdefaultgroupmode{withoutreplacement}


\element{Intro}{
  \begin{question}{Intro01}
Thép đã qua sử dụng hơn 20 năm thì  \_\_\_
    \begin{choices}
\wrongchoice{có độ dẻo dai.}
\correctchoice{có cường độ bền cao.}
\wrongchoice{chịu va đập tốt.}
\wrongchoice{chống cháy tốt.}
    \end{choices}
\end{question}

\begin{question}{Intro02}
Trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, sự làm việc bình thường của kết cấu được giới hạn ở \_\_\_
    \begin{choices}
\wrongchoice{trạng thái giới hạn thứ 1.}
\correctchoice{trạng thái giới hạn thứ 2.}
\wrongchoice{trạng thái giới hạn thứ 3.}
\wrongchoice{trạng thái giới hạn thứ 4.}
    \end{choices}
\end{question}

  \begin{question}{Intro03}
Có cùng vật liệu cấu tạo, thép bản dày 10mm có \_\_\_ thép bản dày 20mm.
    \begin{choices}
\wrongchoice{cường độ tính toán nhỏ hơn so với}
\correctchoice{cường độ tính toán lớn hơn so với}
\wrongchoice{cường độ tính toán bằng hơn so với}
\wrongchoice{cường độ tính toán khác so với}
    \end{choices}
\end{question}

\begin{question}{Intro04}
Thép CCT38 của Việt Nam và thép S275 của châu Âu có cùng tính chất cơ học và có cường độ \_\_\_
\begin{choices}
\correctchoice{$f_u=380$ MPa và $f_y=235$ MPa.}
\wrongchoice{$f_u=275$ MPa và $f_y=380$ MPa.}
\wrongchoice{$f_u=38$ MPa và $f_y=275$ MPa.}
\wrongchoice{$f_u=275$ MPa và $f_y=38$ MPa.}
    \end{choices}
\end{question}

\begin{question}{Intro05}
Môđun đàn hồi của Thép CCT34 của Việt Nam là \_\_\_
    \begin{choices}
\correctchoice{$E=210000$ MPa.}
\wrongchoice{$E=21000$ MPa.}
\wrongchoice{$E=2100$ MPa.}
\wrongchoice{$E=210$ MPa.}
    \end{choices}
\end{question}

\begin{question}{Intro06}
Thép góc L40 có bề dày tiết diện 4mm là thép \_\_\_
    \begin{choices}
\wrongchoice{dập nguội.}
\wrongchoice{dập nóng.}
\correctchoice{cán nóng.}
\wrongchoice{cán nguội.}
    \end{choices}
\end{question}

\begin{question}{Intro07}
Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, hệ số an toàn vật liệu $\gamma_M$ được sử dụng để đảm bảo kết cấu thép làm việc ở giai đoạn \_\_\_
    \begin{choices}
\correctchoice{đàn hồi tuyến tính.}
\wrongchoice{đàn hồi phi tuyến.}
\wrongchoice{dẻo lý tưởng.}
\wrongchoice{đàn hồi dẻo tự gia cường.}
    \end{choices}
\end{question}
}

\element{LaboTest}{
\begin{question}{Labo01}
Trong thí nghiệm kéo thép ở Thí nghiệm trên thì \_\_\_
    \begin{choices}
\wrongchoice{thép Grade 400 có hàm lượng cacbon ít nhất.}
\correctchoice{thép Grade 250 có hàm lượng cacbon ít nhất.}
\wrongchoice{thép Grade 250 có hàm lượng cacbon cao nhất.}
\wrongchoice{thép Grade 400 không chứa cacbon.}
    \end{choices}
\end{question}

\begin{question}{Labo02}
Trong thí nghiệm kéo thép ở Thí nghiệm trên thì độ dự trữ biến dạng của \_\_\_
    \begin{choices}
\wrongchoice{thép Grade 400 cao nhất.}
\wrongchoice{thép Grade 250 ít nhất.}
\correctchoice{thép Grade 250 cao nhất.}
\wrongchoice{thép Grade 400 cao nhất do không có dẻo lý tưởng.}
    \end{choices}
\end{question}

\begin{question}{Labo03}
Trong thí nghiệm kéo thép ở Thí nghiệm trên thì độ dự trữ biến dạng của thép Grade 250 là \_\_\_
    \begin{choices}
\correctchoice{trên 99,5\%.}
\wrongchoice{trên 99,95\%.}
\wrongchoice{dưới 99,5\%.}
\wrongchoice{ít hơn độ dự trữ biến dạng của thép Grade 400.}
    \end{choices}
\end{question}

\begin{question}{Labo04}
Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì cường độ tính toán tiêu chuẩn được xác định ở giai đoạn \_\_\_
\begin{choices}
\wrongchoice{đàn hồi tuyến tính.}
\wrongchoice{đàn hồi phi tuyến.}
\correctchoice{dẻo lý tưởng.}
\wrongchoice{đàn hồi dẻo tự gia cường.}
\end{choices}
\end{question}
}

%%
%\begin{question}
%Có cùng vật liệu cấu tạo, thép bản dày 14mm có \_\_\_\_\_\_\_\_\_ thép bản dày 20mm
%\begin{itemize}
%\item[a)] cường độ tính toán lớn hơn so với
%\item[b)] cường độ tính toán nhỏ hơn so với
%\item[c)] cường độ tính toán bằng hơn so với
%\item[d)] cường độ tính toán khác so với
%\end{itemize}
%\end{question}


\element{LKHan2}{
  \begin{question}{LKH11}
   Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết hàn đối đầu phụ thuộc vào \_\_\_
    \begin{choices}
      \correctchoice{cường độ chịu cắt của vật liệu.}
      \wrongchoice{cường độ chịu kéo của vật liệu.}
      \wrongchoice{cường độ chịu nén của vật liệu.}
      \wrongchoice{cường độ chịu uốn của vật liệu.}
    \end{choices}
  \end{question}

\begin{question}{LKH12}
Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì hệ số giảm yếu của liên kết hàn góc phụ thuộc vào \_\_\_
\begin{choices}
      \wrongchoice{phương pháp hàn và vị trí mối hàn.}
      \correctchoice{phương pháp hàn, chiều cao đường hàn và vị trí mối hàn.}
      \wrongchoice{vị trí mối hàn và chiều cao đường hàn.}
      \wrongchoice{phương pháp hàn và chiều cao đường hàn.}
\end{choices}
\end{question}

\begin{question}{LKH13}
Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết hàn góc phụ thuộc vào \_\_\_
\begin{choices}
      \correctchoice{cường độ chịu cắt của vật liệu.}
      \wrongchoice{cường độ chịu kéo của vật liệu.}
      \wrongchoice{cường độ chịu nén của vật liệu.}
      \wrongchoice{cường độ chịu uốn của vật liệu.}
\end{choices}
\end{question}  
}

\element{LKHan}{
%  \begin{question}{LKH02}
%Một liên kết hàn đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V, xuất hiện cả ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại tất cả các vị trí của đường hàn thì ứng suất tương đương được tính theo công thức:
%    \begin{choices}
%      \correctchoice{cộng theo công thức của von Mises (căn của tổng bình phương có nhân hệ số).}
%      \wrongchoice{cộng dồn.}
%      \wrongchoice{cộng theo công thức vector (căn của tổng bình phương ).}
%%      \wrongchoice{cường độ chịu uốn của vật liệu.}
%    \end{choices}
%  \end{question}

\begin{question}{LKH02}
Trong liên kết hàn đối đầu ở Hình trên %\ref{Handoidau} 
thì ta có \_\_\_
\begin{choices}
\wrongchoice{$m_\sigma=1,m_\tau=1,m_f=1 $.}
\wrongchoice{$m_\sigma=1,m_\tau=3,m_f=1 $.}
\correctchoice{$m_\sigma=1,m_\tau=3,m_f=1,15 $.}
\wrongchoice{$m_\sigma=1,m_\tau=1,m_f=1,15 $.}
\end{choices}
\end{question}

\begin{question}{LKH03}
Trong liên kết hàn đối đầu ở Hình trên, %\ref{Handoidau}, 
ta có $f=210$MPa, $f_{wf}=180$MPa, $b=280$mm, $t=14$mm, $\alpha_{wb}=30^\circ$, thì chiều dài tính toán đường hàn \_\_\_
 \begin{choices}
\wrongchoice{$l_w=540$mm.}
\wrongchoice{$l_w=295$mm.}
\correctchoice{$l_w=532$mm.}
\wrongchoice{$l_w=303$mm.}
\end{choices}
\end{question}

\begin{question}{LKH04}
Trong liên kết hàn đối đầu ở Hình trên, %\ref{Handoidau},
ta có $f=210$MPa, $f_{wf}=180$MPa, $b=280$mm, $t=14$mm, $\alpha_{wb}=90^\circ$, thì môment kháng uốn của đường hàn \_\_\_
\begin{choices}
\correctchoice{$W_w=148,18$cm$^3$.}
\wrongchoice{$W_w=148,18$cm$^4$.}
\wrongchoice{$W_w=14818$mm$^3$.}
\wrongchoice{$W_w=14818$mm$^4$.}
\end{choices}
\end{question}

\begin{question}{LKH05}
Trong liên kết hàn đối đầu ở Hình trên, %\ref{Handoidau},
ta có $f=210$MPa, $f_{wf}=180$MPa, $b=280$mm, $t=14$mm, $\alpha_{wb}=90^\circ$, thì ứng suất pháp tuyến của đường hàn \_\_\_
\begin{choices}
\wrongchoice{$\sigma_w=187,6$MPa.}
\correctchoice{$\sigma_w=168,7$MPa.}
\wrongchoice{$\sigma_w=178,6$MPa.}
\wrongchoice{$\sigma_w=196,7$MPa.}
\end{choices}
\end{question}


}


\element{LKBulong}{
%  \begin{questionmult}{3}
%    Among the following cities, which ones are French prefectures?
%    \begin{choices}
%      \correctchoice{Poitiers}
%      \wrongchoice{Sainte-Menehould}
%      \correctchoice{Avignon}
%    \end{choices}
%  \end{questionmult}

\begin{question}{LKB01}
Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết của Bu lông thường tại một vị trí có thể bị phá hoại theo \_\_\_
    \begin{choices}
\wrongchoice{1 cách.}
\wrongchoice{2 cách.}
\correctchoice{3 cách.}
\wrongchoice{4 cách.}
    \end{choices}
\end{question}

\begin{question}{LKB02}
Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết của Bu lông thường tại một vị trí phụ thuộc vào \_\_\_ của bản mã.
\begin{choices}
\wrongchoice{cường độ chịu uốn}
\wrongchoice{cường độ chịu cắt}
\correctchoice{cường độ chịu nén}
\wrongchoice{cường độ chịu kéo}
\end{choices}
\end{question}
}


\onecopy{5}{










%%% beginning of the test sheet header:%%%%%%%%%%%%%%

%\noindent{\bf Đại Học Công Nghệ Sài Gòn  \hfill Khoa Kỹ Thuật Công Trình}

%\vspace*{.5cm}
\noindent
\begin{minipage}{.37\linewidth}
\centering\bf 
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn  \\ Khoa Kỹ Thuật Công Trình\\$---$\\
Đề Thi Giữa Kỳ\\
Ngày 10 tháng 11 năm 2018\\
Thời gian: 30 phút\\
$---$\\ {\Large Kết Cấu Thép 1}\\ Cấu Kiện Cơ Bản
\end{minipage}
\namefield{\fbox
	{\bf
\begin{Large}
		\begin{minipage}{.6\linewidth}
		$\textrm{ }$\\		
		Họ và Tên:
		\vspace*{.1cm}\dotfill\\
		Lớp:
		\vspace*{.1cm}\dotfill\\
		MSSV:
		\vspace*{.1cm}\dotfill
		\vspace*{1mm}
		\end{minipage}
\end{Large}
	}
}
\begin{center}
%\resizebox{\linewidth}{!}{
\begin{tabular}{lp{0.7\linewidth}}
Giảng viên ra đề: &\textbf{TS. THÂN TRỌNG TRẦN HOAN, TS. MAI ĐỨC KHÔI}\\
&\\
Ban Chủ Nhiệm Khoa:&\dotfill \\
&\\
\hline
\end{tabular}
{\LARGE\bf CÂU HỎI}
%}
\end{center}
\hrule
%\vspace*{.1cm}
%\hline
%\vspace*{.1cm}

%\noindent{\bf QCM  \hfill TEST}
%
%\vspace*{.5cm}
%\begin{minipage}{.4\linewidth}
%  \centering\large\bf Test\\ Examination on Jan. 1st, 2008
%\end{minipage}
%
%\begin{center}\em
%Duration : 10 minutes.
%
%  No documents allowed. The use of electronic calculators is forbidden.
%
%  Questions using the sign \multiSymbole{} may have
%  zero, one or several correct answers.  Other questions have a single correct answer.
%
%  Negative points may be attributed to \emph{very
%    bad} answers.
%
%\end{center}
%\vspace{1ex}

%%% end of the header%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



%\clearpage 
\section{Thí nghiệm kéo thép}
Trong bài thi này, chúng ta sẽ nghiên cứu về 3 loại thép cacbon thuộc Liên Hiệp Anh (Úc và New Zealand). Thí nghiệm kéo thép với thép Grade 250, Grade S350, Grade S400 được thể hiện ở Hình bên dưới với $\varepsilon$ là độ biến dạng dài và $\sigma=N/A$ là ứng suất thay đổi do lực kéo $N$ gây ra với tiết diện cắt ngang $A$.
\begin{figure}[h!]
%\vspace{-0.5cm}
%\caption{Thí nghiệm kéo thép với thép Grade 250, Grade S350, Grade S400.}
\centering
\includegraphics[scale=1]{Figs/FigThiThiNghiemKeoThep.pdf}
\end{figure}
\vspace{-0.5cm}

\insertgroup{LaboTest}

\section{Tiêu chuẩn Thiết Kế Kết Cấu Thép}

\insertgroup{Intro}
%\clearpage 
\section{Liên Kết Hàn}

%%\subsection{Hàn đối đầu}
Trong bài thi này, chúng ta sẽ tính toán khả năng chịu lực của đường hàn đối đầu có góc nghiêng $\alpha_{wb}$ khi chịu cả lực cắt $V=240$kN và môment uốn $M=25$kN.m như Hình bên dưới.%\ref{Handoidau}. 

\begin{figure}[h!]
%\vspace{-0.5cm}
%\caption{\label{Handoidau}Hàn đối đầu 2 bản thép có đường nối chéo góc $\alpha_{wb}$ chịu lực cắt $V$ và môment uốn $M$.}
\centering
\includegraphics[scale=1]{Figs/FigThiHanDoiDau.pdf}
\end{figure}

Trong đó, ta có $b$ là chiều rộng bản hàn, $t$ là bề dày bản hàn và $l_w$ là chiều dài tính toán đường hàn. 
Môment kháng uốn $W$ của đường hàn được tính theo công thức: $$W=\dfrac{t.l_w^2}{6}$$
%Môment kháng uốn $W$ của đường hàn được tính theo công thức: $$W=\dfrac{t.l_w^2}{6}$$ 
Ứng suất tương đương $\sigma_{eq}$ được kiểm tra ở đây theo công thức của von Mises: $$\sigma_{eq}=\sqrt{m_\sigma.\sigma^2+m_\tau.\tau^2} \leq m_f.f.\gamma_c$$ trong đó $m_\sigma,m_\tau,m_f$ là các hệ số, $\sigma$ là ứng suất pháp, $\tau$ là ứng suất tiếp, $f$ là cường độ bền chịu kéo của thép và $\gamma_c$ là hệ số làm việc.

\insertgroup{LKHan}

\insertgroup{LKHan2}
%\clearpage
%\section{Liên kết BuLông}
%Cho sơ đồ liên kết bulông như Hình \ref{Bulong1}. Trong hình, $t$ là bề dày thép bản cần ghép, $t_{bg}$ là bề dày bản ghép. Mối liên kết chịu lực kéo $P$. Sơ đồ sắp xếp bulông như Hình \ref{Bulong1} với $u$ là khoảng cách giữa các bulông và $\delta$ là khoảng cách giữa bulông và mép của thép bản.
%\begin{figure}[h!]
%\caption{\label{Bulong1}Sơ đồ liên kết bulông chịu kéo có 2 bản ghép.}
%\centering
%\includegraphics[scale=1]{Figs/FigThiBuLong02.pdf}
%\end{figure}
%
%Theo cơ chế làm việc của bản ghép, chúng ta có sơ đồ truyền lực từ thép bản lên bản ghép như Hình \ref{Bulong2}. Ở đây chúng ta sử dụng 2 bản ghép là như nhau nên sơ đồ phân bố lực lên 2 bản ghép là như nhau và bằng ${P}/{2}$.
%\begin{figure}[h!]
%\caption{\label{Bulong2}Cơ chế truyền lực ở bản ghép.}
%\centering
%\includegraphics[scale=1]{Figs/FigThiBuLong01.pdf}
%\end{figure}
%
%Theo cơ chế làm việc của bulông được sử dụng ở liên kết trong Hình \ref{Bulong1} thì bulông sẽ hoạt động để giữ liên kết như Hình \ref{Bulong3} khi bản ghép và thép bản chịu lực kéo về hai hướng khác nhau.
%\begin{figure}[h!]
%\caption{\label{Bulong3}Cơ chế làm việc của bulông.}
%\centering
%\includegraphics[scale=1]{Figs/FigThiBuLong03.pdf}
%\end{figure}

\section{Liên Kết BuLông}
\insertgroup{LKBulong}

\AMCcleardoublepage    

% \AMCaddpagesto{3} 

\AMCformBegin    

%%% beginning of the answer sheet header

\noindent
\begin{minipage}{.37\linewidth}
\centering\bf 
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn  \\ Khoa Kỹ Thuật Công Trình\\$---$\\
Đề Thi Giữa Kỳ\\
Ngày 10 tháng 11 năm 2018\\
Thời gian: 30 phút\\
$---$\\ {\Large Kết Cấu Thép 1}\\ Cấu Kiện Cơ Bản
\end{minipage}
\namefield{\fbox
	{\bf
\begin{Large}
		\begin{minipage}{.6\linewidth}
		$\textrm{ }$\\		
		Họ và Tên:
		\vspace*{.1cm}\dotfill\\
		Lớp:
		\vspace*{.1cm}\dotfill\\
		MSSV:
		\vspace*{.1cm}\dotfill
		\vspace*{1mm}
		\end{minipage}
\end{Large}
	}
}
\begin{center}
%\resizebox{\linewidth}{!}{
\begin{tabular}{p{\linewidth}}
\hline
\end{tabular}
{\LARGE {\textbf{BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI}}}

\vspace{0.5cm}

\hrule
%}
\end{center}

\begin{center}
  \bf\em Chỉ chọn \underline{một câu trả lời đúng nhất} cho từng câu hỏi. \\Hãy tô đen câu chọn (Nên dùng bút chì để có thể thay đổi câu trả lời). \\Chỉ được \underline{chọn một lần duy nhất}. Không có tẩy xóa khung trong bảng trả lời này. 
\end{center}

%%% end of the answer sheet header

\AMCform    

% \AMCaddpagesto{5} 

}

\end{document}
