

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   CR et LF    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%1 Non-Breaking Spaces
%The most common one is the tilde, ~, that for some reason I like calling a twiddle:
%The following two~words wouldn't be taken away from each other by a line break.

%2 Commands Preventing Automatic Hyphenation
%A word given as argument to the \nobreak command will not be automatically hyphenated, unless it's got a hyphen or you suggested a soft hyphen where to hyphenate it if needs be. However, this command isn't used for keeping words together on a line:
%The following \nobreak{two words} would be taken away from each other by a line break.

%3 Commands Preventing Line Breaks
%Anything given as argument to the \mbox command will be kept together on a line, regardless of their spaces or hyphens.
%The following \mbox{two words} wouldn't be taken away from each other by a line break.
%

%4 Line breaks
%There are three commands here that work the same in the example:
%    \\ (two backslashes)
%    \newline
%    \hfill \break
%

%5 Page breaks
%
%There are two commands to insert page breaks, clearpage and newpage. 



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   FONT STYLE  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SIZE (Relative to the default document font size)
%Tiny 		Text	{\tiny Text}
%Small 		Text	{\small Text}
%Normal 	Text	{\normalsize Text}
%Large 		Text	{\large Text}
%Huge 		Text	{\huge Text}
%
%STYLE (Note that there are two ways to obtain italic text, where \emph should be preferred over \textit since it’s the command to emphasize text in general. )
%Bold 				Text	\textbf{Text}
%Italic 			Text	\textit{Text}
%Typewriter 		Text	\texttt{Text}
%Sans-Serif 		Text	\ltextsf{Text}
%Serif (Roman) 	Text	\textrm{Text}
%Underline 		Text	\underline{Text}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  TABLES  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\begin{table}[h!]
%  \begin{center}
%    \caption{Your first table.}
%    \label{tab:table1}
%    \begin{tabular}{l|c|r} % <-- Alignments: 1st column left, 2nd middle and 3rd right, with vertical lines in between
%      \textbf{Value 1} & \textbf{Value 2} & \textbf{Value 3}\\
%      $\alpha$ & $\beta$ & $\gamma$ \\
%      \hline
%      1 & 1110.1 & a\\
%      2 & 10.1 & b\\
%      3 & 23.113231 & c\\
%    \end{tabular}
%  \end{center}
%\end{table}





%%%%%%%%%%%%%%   QUESTION SIMPLE MODELE %%%%%%%%%%%%%%%
%\element{vapeur}{
%  \begin{question}{Vap.XX}    
%  \bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 1 :  0 )}																
%
%    _______~?  


%    \begin{minipage}[c]{.5\linewidth}            
%    
%   %\begin{multicols}{2}\AMCBoxedAnswers    
%    \begin{reponses}
%      \bonne{}
%      \mauvaise{}
%    \end{reponses}
%%    \explain{The oil level must be located between the high (black line) and low (red line) levels.}
%  % \end{multicols}
%  \end{minipage} \hfill
%	\begin{minipage}[c]{.45\linewidth}
%	\includegraphics[height=.9\textwidth]{images/oil_level.jpg}
%	%\includegraphics[height=3cm]{images/oil_level.jpg}
%	\end{minipage} 
%	\explain{Bonne réponse 1 Pt, 0 Pt pour Mauvaise réponse}
%  \end{question}
%}


%%%%%%%%%%%%%%%% QUESTION MUTLIPLE MODELE  %%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\element{vapeur}{
%  \begin{questionmult}{Vap.X}
%  \bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 2 : abs(NB-(NBC+NMC))== 1 ? 1 :  0 )}										
%    _________~?  

%    \begin{minipage}[c]{.55\linewidth}            
%      
%    \begin{reponses}
%      \bonne{}
%      \bonne{}
%      \bonne{}
%      \mauvaise{}
%      \mauvaise{}
%      \mauvaise{}
%    \end{reponses}
%
%  \end{minipage} \hfill
%	\begin{minipage}[c]{.4\linewidth}
%	\includegraphics[height=.9\textwidth]{images/piping_vent.jpg}
%	\end{minipage} 
%	\explain{Bonne réponse 2 Pt, 1pt pour 1 ereur, 0 Pt pour 2 erreurs et plus}
%  \end{questionmult}
%}

%%%%%%%%%%%%%%%%%Q Multiple sans images%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\element{vapeur}{
%  \begin{questionmult}{Vap.XY}
%	\bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 2 : abs(NB-(NBC+NMC))== 1 ? 1 :  0 )}																
  
% 	
% 	_____~?
%    
%    \begin{multicols}{2}\AMCBoxedAnswers  
%    \begin{reponses}
%      \bonne{}
%      \bonne{}
%      \bonne{}
%      \mauvaise{}
%      \mauvaise{}
%      \mauvaise{}
%    \end{reponses}
%    \end{multicols}
%%	\explain{Bonne réponse 2 Pt, 1pt pour 1 ereur, 0 Pt pour 2 erreurs et plus}
%  \end{questionmult}
%}



%%%%%%%%%%%%%%%% QUESTION AVEC 2 BONNES R2PONSES INCLUSES  %%%%%%%%%%%
%\element{vapeur}{
%\begin{questionmult}{Vap.XA}
%\bareme{default.COMP=10,default.PROP=11,formula=(COMP==PROP ? 1 : 0),MAX=1}
%  Cite un gaz  important de l'air et son pourcentage.
%  \begin{multicols}{3}\AMCBoxedAnswers    
%    \begin{reponses}
%      \mauvaise{vapeur d’eau}
%      \mauvaise{gaz}
%      \bonne{diazote}\bareme{set.COMP=1}
%      \bonne{dioxygène}\bareme{set.COMP=2}
%      \mauvaise{dioxyde de carbone}
%      \bonne{20\%}\bareme{set.PROP=2}
%      \mauvaise{40\%}
%      \mauvaise{60\%}
%      \bonne{80\%}\bareme{set.PROP=1}
%    \end{reponses}
%    \end{multicols}
%\end{questionmult}
%}


%%%%%%%%%%%%%SHARJAH%%%%%%%%%%%%




\element{vapeur}{
  \begin{question}{Vap.1}    
  \bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 1 :  0 )}																

    Pouvez-vous indiquer sur l’image suivante, quel ordre de pression cette courbe de vaporisation reflète~?  


    \begin{minipage}[c]{.5\linewidth}            
    
   %\begin{multicols}{2}\AMCBoxedAnswers    
    \begin{reponses}
      \bonne{Une pression supérieure à la pression atmosphérique}
      \mauvaise{La pression atmosphérique}
      \mauvaise{Une pression inférieure à la pression atmosphérique}
      \mauvaise{On ne voit pas la pression sur le schéma comment savoir !}
    \end{reponses}
%    \explain{The oil level must be located between the high (black line) and low (red line) levels.}
  % \end{multicols}
  \end{minipage} \hfill
	\begin{minipage}[c]{.45\linewidth}
	\includegraphics[height=.8\textwidth]{images/Vap-01.jpg}
	%\includegraphics[height=3cm]{images/oil_level.jpg}
	\end{minipage} 
	\explain{Bonne réponse 1 Pt, 0 Pt pour Mauvaise réponse}
  \end{question}
}



\element{vapeur}{
  \begin{questionmult}{Vap.2}
	\bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 2 : abs(NB-(NBC+NMC))== 1 ? 1 :  0 )}																
  
% 	
 	Quelles sont les bonnes réponses qui définissent la vapeur surchauffée~?
    
    \begin{multicols}{2}\AMCBoxedAnswers  
    \begin{reponses}
      \bonne{Une fois l’état de saturation atteint, si nous augmentons l’énergie fournie, la vapeur sera surchauffée}
      \bonne{La température de surchauffe est la différence entre la température de saturation sèche et la température mesurée à la même pression}
      \mauvaise{Dès qu’elle perd très légèrement son énergie, la vapeur surchauffée en sortie de surchauffeur se condensera}
    \end{reponses}
    \end{multicols}
	\explain{Bonne réponse 2 Pt, 1pt pour 1 ereur, 0 Pt pour 2 erreurs et plus}
  \end{questionmult}
}




\element{vapeur}{
  \begin{question}{Vap.3}
	\bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 2 : abs(NB-(NBC+NMC))== 1 ? 1 :  0 )}																
  
% 	
 	Qu’est ce que ce qu’on appelle le titre vapeur~?
    
    \begin{multicols}{2}\AMCBoxedAnswers  
    \begin{reponses}
      \bonne{La proportion de vapeur sèche dans la vapeur humide}
      \mauvaise{La quantité de vapeur qui s’échappe du ballon de la chaudière}
      \mauvaise{C’est la fraction de la masse d’eau entraînée par la vapeur et qui est aussi appelée primage}
      \mauvaise{C’est simplement le nom de la vapeur (son titre) !}
    \end{reponses}
    \end{multicols}
	\explain{Bonne réponse 2 Pt, 1pt pour 1 ereur, 0 Pt pour 2 erreurs et plus}
  \end{question}
}




\element{vapeur}{
  \begin{questionmult}{Vap.4}
  \bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 2 : abs(NB-(NBC+NMC))== 1 ? 1 :  0 )}										
    Que pouvez-dire sur le point triple indiqué sur ce schéma~?  

    \begin{minipage}[c]{.55\linewidth}            
      
    \begin{reponses}
      \bonne{C’est un point instable ou la moindre variation (pression/température) fait passer en fusion, vaporisation ou sublimation}
      \bonne{Sa température est de 0.01°C}
      \mauvaise{C’est le point ou il y a passage continu entre les phases liquides et vapeur (le point ou la chaleur de vaporisation de l’eau devient nulle).}
      \mauvaise{Sa pression est de 225 bars}
    \end{reponses}

  \end{minipage} \hfill
	\begin{minipage}[c]{.4\linewidth}
	\includegraphics[height=.8\textwidth]{images/Vap-04.jpg}
	\end{minipage} 
	\explain{Bonne réponse 2 Pt, 1pt pour 1 ereur, 0 Pt pour 2 erreurs et plus}
  \end{questionmult}
}





\element{vapeur}{
  \begin{question}{Vap.5}
  \bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 2 : abs(NB-(NBC+NMC))== 1 ? 1 :  0 )}										
    Pourquoi la température ne change pas (dans la partie indiquée par Isotherme 234°C entouré d’un ovale bleu pointillé) sur le schéma suivant~?  

    \begin{minipage}[c]{.55\linewidth}            
      
    \begin{reponses}
      \bonne{Parce que durant la phase de vaporisation la température eau/vapeur ne change pas}
      \mauvaise{On la voit changer ensuite quand elle sort de la zone en pointillé !}
      \mauvaise{Parce qu’à la sortie des économiseurs la température de l’eau alimentaire est déjà à la température du ballon/évaporateur}
    \end{reponses}

  \end{minipage} \hfill
	\begin{minipage}[c]{.4\linewidth}
	\includegraphics[height=.8\textwidth]{images/Vap-05.jpg}
	\end{minipage} 
	\explain{Bonne réponse 2 Pt, 1pt pour 1 ereur, 0 Pt pour 2 erreurs et plus}
  \end{question}
}




\element{vapeur}{
  \begin{question}{Vap.6}    
  \bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 1 :  0 )}																

    L’eau bout à une température de 100°C au niveau de la mer, mais au sommet de l’Everest (environ 8800m d’altitude), l’eau bout :  


        
    
   %\begin{multicols}{2}\AMCBoxedAnswers    
    \begin{reponseshoriz}
      \bonne{À moins de 100°C}
      \mauvaise{Toujours à 100°C, c’est une constante}
      \mauvaise{À plus de 100°C}
    \end{reponseshoriz}
%    \explain{The oil level must be located between the high (black line) and low (red line) levels.}
  % \end{multicols}

	\explain{Bonne réponse 1 Pt, 0 Pt pour Mauvaise réponse}
  \end{question}
}



%%%%%%%%%%%%%%   QUESTION SIMPLE MODELE %%%%%%%%%%%%%%%
\element{vapeur}{
  \begin{question}{Vap.7}    
  \bareme{formula=(NBC==NB && NMC==0 ? 1 :  0 )}																

    Définissez dans quel ordre l’eau et la vapeur passent dans l’ensemble chaudière :

          
    
   \begin{multicols}{2}\AMCBoxedAnswers    
    \begin{reponses}
      \bonne{Économiseurs, évaporateur, surchauffeurs, Barillet vapeur HP}
      \mauvaise{Évaporateur, économiseurs, surchauffeurs, Barillet vapeur HP}
      \mauvaise{Barillet vapeur HP, économiseurs, évaporateur, surchauffeurs}
      \mauvaise{Surchauffeurs, évaporateur, économiseurs, Barillet vapeur HP}
    \end{reponses}
%    \explain{The oil level must be located between the high (black line) and low (red line) levels.}
   \end{multicols}
 
	\explain{Bonne réponse 1 Pt, 0 Pt pour Mauvaise réponse - HORS SUPPORT TEXA}
  \end{question}
}
